实验室测试数据：

频率均相同，测试时使用1khz

对于sin

PGA为放大信号，Vpp=1.84V（貌似改不了）

VOUT为原始信号，Vpp=600mV

对于tri

相同

对于SQU

PGA为放大信号：Vpp=2.72V

VOUT为原始信号：Vpp=2.72V